采购参数表
    
	物品名称
	参数

	SPB型分体式电热雾化机
	雾化原理:电热雾化冷雾技术，常温气溶胶消杀雾滴粒径:≤5um，微粒弥散性强，适合客房、管道密闭空间消杀出口烟雾温度:30°C~35°C，低温出雾。药剂流量:30~35ml/min，流量稳定可控空间消杀效率:≥1m2/秒药箱配置:药剂壶容积 1.0L，独立清洗剂壶;支持水溶性、油溶性消杀药剂
清洗功能:整机配备一键自动管路清洗，防止药剂结晶堵塞管路
供电方式:DC48V 20Ah 可拆卸锂电池，无线作业;支持快速换电池不间断施工
连续续航:单块电池持续作业≥1.5小时
结构形式:分体式结构，主机+独立手持雾化喷头，柔性波纹管连接;细长喷杆可伸入空调管道、下水道、缝隙
移动结构:行李箱推车式，配置万向轮，酒店楼道轻松转运
外形尺寸(主机):350mmX270mmX610mm(长 X 宽 X高)
整机重量:≤20kg
安全保护:内置多重过热保护、缺液停机保护，电控恒温控制系统
★清洗功能：整机配备一键自动管路清洗，防止药剂结晶堵塞管路
★需提供厂家盖章的产品资料和售后服务方案。

	防护手套
	材质：天然乳胶
类型：灭菌型，有粉 
规格：S/M/L 码，独立单双包装
工艺：麻面，高弹性，防水防渗
灭菌方式：环氧乙烷灭菌
执行标准：GB 10213
资质：二类医疗器械，具备医疗器械注册证
用途：采样、消杀、检验、卫生防护

	N95口罩
	执行标准：GB 19083-2010
过滤效率：非油性颗粒物过滤效率≥95%
结构：多层无纺布熔喷布结构
类型：耳挂式
灭菌：无菌 
包装：独立包装
资质：持有医疗器械注册证
用途：医疗卫生环境颗粒物、飞沫防护

	急救包
	配置急救包本体、医用口罩、医用检查手套、碘伏棉棒、无菌纱布卷、75% 酒精棉片、无菌敷料；第二行：创可贴、高分子夹板、无菌纱布块、自粘弹力绷带、医用透气胶带、速冷冷敷袋、急救说明书、圆头急救剪刀、急救记录卡、医用镊子、卡扣式止血带、安全别针

	手消
	有效成分为 70%-75% 乙醇，符合 GB 27950，透明护肤凝胶型，配按压泵头，用于手部免洗消毒≥500ml/24瓶/箱

	酒精
	乙醇含量 75%±5%(V/V)，符合 GB 26373，用于皮肤及物体表面消毒，≥500ml/30瓶/箱

	水余氯快检仪
	名称:便携式水质分析仪（消毒剂五参数）
参数: 1.产品用途：便携式比色计，可用于游离氯、总氯、化合性氯、二氧化氯和亚氯酸盐的现场检测。
2.产品组成：便携箱、主机、耗材及测试附件
3.供电方式：2节AA 碱性电池 
4.操作环境：0～50℃；0～90%相对湿度（不冷凝）
5.检测项目：余氯、总氯、化合性氯、二氧化氯、亚氯酸盐
6.检测方法：GB/T 5750.11—2023  DPD光度法检测游离氯、总氯、化合性氯、二氧化氯、亚氯酸盐
7.测量范围：
游离氯：0.01～5.00mg/L
总氯：0.01～5.00mg/L
化合性氯：0.01～5.00mg/L
二氧化氯：0.02～10.00mg/L
亚氯酸盐：0.01～2.00mg/L
8.测量精度：±3%±0.01
9.5分钟完成亚氯酸盐检测，无需任何计算，直接显示最终浓度结果
10.光源：发光二极管（LED）
11.*滤光片：带宽20nm
12.*显示：LCD背光显示
13.读数模式：浓度直读
14.*支持内置曲线修正
15.*自动提示电池电量不足
16.主机尺寸：160mm x 62mm x 30mm（长×宽×高）
17.重量：0.15kg
18.外壳材质：耐冲击性能的ABS塑料
19.防护等级：IP54
20.认证：CE
21.便携箱材质：PP塑料
22.便携箱尺寸：380mm×200mm×280mm
★23.需提供厂家盖章的产品资料和售后服务方案。

	灭蜱药
	有效成分：高效氯氰菊酯，含量 4.5%（质量分数 4.5±0.5%）
剂型：水乳剂（EW），外观乳白色稳定乳状液，摇匀后不分层
规格：500ml / 瓶，PET 密封塑料瓶包装
作用方式：触杀、胃毒作用，拟除虫菊酯类卫生杀虫剂
防治对象：蜱、蚊、蝇、蟑螂、蛾蠓等卫生害虫，适用于室内外滞留喷洒
毒性等级：低毒 / 中等毒（以农药登记证标注为准）
pH 范围：4.0～7.0
稳定性：低温、热贮、乳液稳定性合格；200 倍水稀释后乳液稳定
产品特性：水性制剂，不含苯类溶剂，气味低，不易产生药斑
资质要求：具备农药登记证、农药生产许可证、质量检验报告；卫生杀虫剂需 WP 登记证


	流调终端设备
	屏幕：≥8.2 英寸 E Ink 墨水屏，分辨率≥1920×1440，PPI≥293，屏占比≥88.5%
内存存储：运行内存≥4GB，机身存储≥32GB；搭载安卓 11.0 及以上系统
手写笔：Wacom 磁吸无源电磁笔，压感等级≥4096 级
拾音配置：≥4 麦克风阵列，支持 360° 环绕拾音、发言人区分、录音实时转写
AI 能力：内置大语言模型，支持会议纪要整理、AI 写作、笔记归纳、思维导图生成
语音识别：支持≥12 种中文方言、≥8 种外语互译，内置≥16 类行业专业词库
扫描摄像头：≥500 万像素文档扫描镜头，支持纸质材料 OCR 识别
网络连接：支持双频 Wi-Fi 6、蓝牙≥5.0；无移动蜂窝网络
电池容量：电池≥2600mAh，Type-C 充电接口
机身厚度：整机厚度≤6.5mm
整机重量：主机重量≤230g（不含保护套）
功能按键：配备灵动条实体快捷按键，支持快速唤起 AI、快捷笔记、页面切换
文档兼容：支持 PDF、EPUB、TXT、Word、Excel、PPT 等主流文档打开与批注
核心功能：音文同步、手写文字识别、跨设备文件协同、离线转写


	84消毒液
	有效氯含量≥5.0%，符合 GB 26361，用于环境及物体表面消毒，提供消毒产品卫生安全评价报告，保质期≥12 个月。
500ml/30瓶/箱

	漂精片
	主要成分为次氯酸钙，有效氯≥60%，符合 GB/T 10666、GB 26361，用于水体、环境物体表面消毒，提供消评报告，保质期≥24 个月。
500g/20瓶/箱

	 余氯试纸
	DPD 显色法，量程 0～10mg/L，最低检出限≤0.1mg/L，配套标准比色卡，密封防潮包装，≥50 条 / 筒，常温避光储存，保质期≥12 个月，用于水体游离余氯现场快速检测

	医用帽子
	一次性医用圆帽，无纺布材质，克重≥18g/㎡，弹力松紧收口，防尘防落发，无菌款环氧乙烷灭菌，适用于采样、消杀作业头部防护，保质期≥24 个月。20个/包

	隔离衣
	一次性隔离衣，无纺布复合膜≥40g/㎡，后开襟、松紧袖口，防液体喷溅，成人通用码，符合 YY/T 0969，保质期≥24 个月。100件/箱

	防护服
	一次性医用防护服，连体带帽，复合透气膜≥60g/㎡，符合 GB 19082-2009，环氧乙烷灭菌，独立包装，二类医疗器械，保质期≥24 个月。100件/箱

	医用外科口罩
	一次性医用外科口罩，三层结构，BFE≥95%，符合 YY 0469-2011，内置鼻梁条，成人款，二类医疗器械，保质期≥24 个月。独立装50个/盒

	鞋套
	一次性鞋套，无纺布 / PE 材质≥15g/㎡，上口松紧设计，防水防尘，成人通用，保质期≥24 个月。10双/包

	消毒剂浓度试纸
	有效氯浓度试纸，DPD 显色法，量程 50～2000mg/L，配套标准比色卡，防潮筒装≥100 条，用于含氯消毒液现场快速检测，保质期≥12 个月48条/本

	注：1、标★项为实质性要求，未提供则相应无效
[bookmark: _GoBack]    2、中标供应商需在供货前提供除每样产品样品待甲方确认后供货，如提供的样品不符合要求取消中标资格。



